**Санкт-Петербургское государственное бюджетное**

**профессиональное образовательное учреждение «Пожарно-спасательный колледж «Санкт-Петербургский центр подготовки спасателей**

**Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого к поставке товара**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование товара** | **Требования к конкретным показателям товара к поставке** | **ед. изм** | **Кол-во** | **Цена за** **единицу****(руб.)** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Лампа люминесцентная** | ЛБ – 40, лампа люминесцентная, используется в светильниках для освещения помещений. | шт. | 200 |  |
| 2 | **Стартер для люминесцентных ламп** |  Степень защиты от пыли и влаги IP 20, рабочее напряжение - 220В, LS – 111M. | шт. | 200 |  |  |
| 3 | **Лампа энергосберегающая** | Лампа энергосберегающая под патрон Е-27 , напряжение 220В. | шт. | 200 |  |
| 4 | **Провод электрический** | * Марка – ПВС, материал проводника **-**  медь,площадь сечения - 1,5; количество жил – 3.
 | метр | 200 |  |
| 5 | **Розетка электрическая для открытой электропроводки(евро)** | Розетки открытой проводки. Характеристики:-рабочее напряжение сети 220-250В;-номинальный ток сети 10А;-частота тока 50 Гц;-климатическое исполнение УХЛ4;-тип зажима: винт;-способ монтажа: открытый; сечение провода 2,5 мм.кв.;-габариты розетки 80x80x30 мм;-масса 65 г;-цвет - белый. | шт. | 100 |  |
| 6 | **Вилка электрическая(евро)** | Электрическая вилка, прямая с заземлением, А101 FIT 83311 служит для замены вышедшей из строя или поврежденной неразборной вилки, оснащена заземлением для безопасной работы. Вилка предназначена для присоединения штепсельных соединений.Напряжение сети 220В,Номинальная сила тока 16А,максимальная нагрузка 3500Вт, Цвет белый. | шт. | 50 |  |
| 7 | **Выключатель клавишный для наружной электропроводки** | Тип проводки: [открытый](http://spb.pulscen.ru/price/070501-vyklyuchatel-sveta/f%3A61745_otkrytyi);  Количество клавиш: [двухклавишный](http://spb.pulscen.ru/price/070501-vyklyuchatel-sveta/f%3A61744_dvukhklavishnyi), напряжение 250В | шт. | 10 |  |
| 8 | **Выключатель клавишный для наружной электропроводки** | Тип проводки: [открытый](http://spb.pulscen.ru/price/070501-vyklyuchatel-sveta/f%3A61745_otkrytyi);  Количество клавиш: одноклавишный, напряжение 250В | шт. | 10 |  |
| 9 | **Клеммы электрические** | Сечение провода, используемое в колодках - 0.5 - 6mm, номинальный ток- 36А, напряжение - 600В, Н 2519-12 . | шт | 60 |  |
| 10 | **Стяжки нейлоновая для электропроводов** | Тип: неразъемные, одноразового использования. Материал: Нейлон 6.6, без содержания галогенов. Огнестойкость согласно UL94V2 – само затухающий. Температура эксплуатации: от -400С до +850СПреимущества: высокая стойкость к щелочам, маслам, жирам, производным на основе масел, хлор содержащим растворителям. Цвет: белый. CV-250x5. Размеры: 250мм х 5мм, упаковка 100 шт. | упак. | 3 |  |
| 11 | **Колючая проволока "Егоза"** | Колючая проволока "Егоза" диаметром 500 мм, регламентированная длина установки 10 м. п.,5-ти клепочная.Колюче-режущее ленточное заграждение АКЛ и АСКЛ может эксплуатироваться на открытом воздухе при температуре от -50 до 50 гр. С, а также при воздействии дождя, тумана, снега, пыли и сильных ветровых нагрузках | метр | 100 |  |
| 12 | **Крепёж метизный** | Болт оцинкованный: резьба М 6, оцинкованный. Гайка оцинкованная под резьбу М 6. Болт и гайка поставляются в комплекте с шайбой(внутренний диаметр отверстия 6мм). | компл. | 100 |  |
| 13 | **Жалюзи для окон** | Жалюзи металлические, горизонтального исполнения. Размеры: высота – 292см, ширина – 178см | шт | 9 |  |
| 14 | **Жалюзи** для **окон** | Жалюзи металлические, горизонтального исполнения. Размеры: высота – 227см, ширина – 168см  | шт | 1 |  |
| 15 | **Жалюзи для окон** | Жалюзи металлические, горизонтального исполнения. Размеры: высота – 227см, ширина – 168см  | шт | 1 |  |
| 16 | **Жалюзи для окон** | Жалюзи металлические, горизонтального исполнения. Размеры: высота – 207см, ширина – 169см  | шт | 1 |  |
| 17 | **Индивидуальное покрытие на унитаз** | Индивидуальное покрытие на унитаз выполняет сразу несколько задач. Во-первых, вы заботитесь о своих клиентах, что, безусловно, не останется незамеченным. Во-вторых, облегчается процесс уборки в туалетных комнатах, что особенно актуально, когда она предусмотрена приходящими рабочими.Каждое в отдельном поли этиленовом пакете. Удобно брать с собой.В упаковке - 10шт. | упак. | 4 |  |
| 18 | **Тонировочная пленка** | Архитектурно тонировочные пленки предназначены для тонирования любых изделий из стекла (окна, стеклопакеты, стеклянные и офисные перегородки) также тонирующая пленка для окон может быть применена для установки на любые виды пластика и другие виды гладких материалов не впитывающих влагу. Плёнка поставляется в рулонах. Размеры полотна: 1,52х30 м. (45,6 м2). | шт | 1 |  |
| 19 | **Кровельный материал****(биполь)** | Биполь**. Технические характеристики**: Тип полимера модификатора-СБС, Основа-стеклохолст стеклоткань. Вес 1 кв.м материала (в зависимости от марки) 3.0 – 4.0. Гибкость на брусе R= 25 мм, С 0 , не выше-15 0 С. Водонепроницаемость под давлением 0,001 МПа в течение 72 часов-выдерживает. В рулоне -15м. Характеристики: размер в рулоне 15x1 м, толщиной 2,8 мм, вес в рулоне 45 кг. | М2 | 600 |  |

Реквизиты организации

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное наименование предприятия** | **Санкт-Петербургское государственное бюджетное** **профессиональное образовательное учреждение «Пожарно-спасательный колледж «Санкт-Петербургский центр подготовки спасателей»** |
| **Сокращенное наименование предприятия** | **Санкт-Петербургский Пожарно-спасательный колледж** |
| **Юридический адрес** | **193315, г. Санкт - Петербург,** **пр. Большевиков, д. 52, к.1, лит. К** |
| **ИНН** | 7811060211 |
| **КПП** | 781101001 |
| **ОГРН** | 1027806065044 |
| **ОКАТО** | 40285565000 |
| **ОКПО** | 02534378 |
| **ОКВЭД** | 80.22.21 |
| **Расчетный счет** | р/с 40601810200003000000 |
| **Наименование и место нахождения банка** | УФК по г. Санкт-Петербургу, Комитет финансов Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Пожарно-спасательный колледж «Санкт-Петербургский центр подготовки спасателей», в ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург, л/с 0191057, открытый в Комитете финансов Санкт-Петербурга |
| **БИК** | 044030001 |
| **Телефон/факс** | **(812) 4467082** |
| **-mail** | spb-cps@yandex.ru |
| **Директор (на основании устава)** | Пивненко Юрий Александрович |
| **Главный бухгалтер** | Васильева Марина Леонидовна**(812)4474233** |