**Потребность в строительных машинах и механизмах., шт/ед.:**

-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) -1

-Бульдозеры, 796 кВт (130 л.с.) -1

- Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.) -1

- Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 -2

- Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.) -1

-Краны на автомобильном ходу, 25 т -1

- Краны на автомобильном ходу, 10 т -1

- Краны на пневмоколесном ходу, 16 т -1

- Краны XCMG QY25k -1

- Домкраты гидравлические, до 100 т -1

- Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5т) -1

- Вышки телескопические, 25 м -1

- Автогидроподъемники, высота подъема 28 м - 2

- Вибратор глубинный -1

- Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) - 2

- Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу,25 т -1

- Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т -1

- Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т -1

- Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу,16 т -1

- Машины поливомоечные -2

- Передвижная Электростанция N= 40кВт -1

- Автосамосвалы 20т -5

- Авто полуприцепы -2

- Вибраторы поверхностные -2

- Компрессор -1

**Подрядчик, должен представить правоустанавливающие документы на каждую единицу строительной и специальной техники, либо действующие долгосрочные договора аренды, предоставить наличие данных машин и механизмов заказчику при проведении технического аудита.**

**Необходимо предоставить договор аренды на всю вышеуказанную технику.**