|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  ЖШС «РеалДом»Казакстан Республикасы160012, г. Шымкент каласы, Туркестан кошесi, 2/3Сым/факс: (7252) 300-52560-35-70, 87015234959E-mail:toorealdom@mail.ruwww.realcom.kz | Описание: D:\Мое\РеалДом\realdom.TIF |   TOO «РеалДом» Республика Казахстан 160012, г. Шымкент,  ул. Туркестанская 2/3 т.факс: (7252) 300-525 60-35-70, 87015234959 E-mail:toorealdom@mail.ru www.realcom.kz |

**КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

Мы рады предложить Вам большой выбор радиостанций, как для организации персональных систем радиосвязи, позволяющих максимально удовлетворить Вашу потребность в оперативной и недорогой двухсторонней радиосвязи на безлицензионных радиочастотах, так и настроить их на Ваши используемые частоты и подвязать к Вашему имеющемуся оборудованию. Мы обеспечиваем индивидуальный подход к каждому клиенту. Так же имеется сервисное обслуживание.

**Все предлагаемые в нашем магазине радиостанции сертифицированы и обеспечены гарантийным сроком.**

**Будьте бдительны, так как использование не сертифицированного радиооборудования и использование его не на безлицензионных частотах или без РЧС, является нарушением законодательства РК и ведет за собой штрафные санкции.**

**КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ**

**Статья 494. 1. Нарушение правил эксплуатации радиоэлектронных средств или высокочастотных устройств, а также использование радиочастот и ввоз из-за границы радиоэлектронных средств или высокочастотных устройств без получения специального разрешения -**

**влекут штраф в размере от пяти до ста месячных расчетных показателей с конфискацией радиоэлектронных средств или высокочастотных устройств.**

**Мы доставляем заказы по всей территории Республики Казахстан.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Кол-во, шт** | **Цена с НДС, тг** |
| **1** | **Радиостанция носимая Сhicom CH-529** Рация выделяется современным дизайном, хорошими техническими характеристиками и не высокой ценой. Основные параметры радиостанции: Частотный диапазон 400.000 --- 470.000MHZ Аккумулятор Li-Ion 1500mAh Рабочее напряжение 7,2 В постоянного тока Количество каналов 16 Шаг сетки каналов 5kHz/10kHz / 12.5kHz/25kHz Стабильность частоты ± 5 ppm Сопротивление антенны 50Ω Габариты 115MM \* 57мм \* 35MM | **1** | **14500** |
| **2** | **C:\Users\user\Pictures\рации\FDC 950.jpgРадиостанция** **носимая FDC FD-950** К основным особенностям данной модели можно отнести: 1.заявленная максимальная мощность передатчика до **10 Ватт;**2.повышенная ёмкость аккумулятора до **3500 мАч**;3.уникальный современный дизайн и эргономика трансивера.Радиостанция выполнена из прочного и функционального пластика на алюминиевой основе, что повышает прочность и надёжность конструкции. Помимо этого, внутри её корпуса присутствуют резиновые уплотнители, что дополнительно придаёт ей устойчивость к повышенной влажности и брызгозащиту.Аккумуляторная батарея высокой ёмкости 3500 мАч обеспечивает длительное время автономной работы радиостанции.Основные параметры радиостанции:диапазон частот 136-174 МГц и 400-480 МГц;выходная мощность от 1 до 10 Ватт;99 каналов памяти; | **1** | **24000** |
| **3** | **Радиостанция носимая WouxunKG 639E(стандартIP65)**C:\Users\user\Downloads\картинки сайт\kg639E 1.JPGпредназначена для ежедневной работы в суровыхусловиях в диапазоне от 400 до 470 МГц Модель KG-639 отличается высоким качеством сборки и прочным корпусом, который соответствует военному стандарту **MIL-STD 810**. | **1** | **21200** |
| **4** | **IP 67 Радиостанция носимая TID V-90 водонепроницаемая**C:\Users\user\Pictures\рации\TD V90.jpgРадиостанция стандарта IP67 не боится воды. Попав под дождь, водонепроницаемая рация сохранит функциональность на все сто, ее не придется разбирать, сушить, волноваться за ее работоспособность. То же самое и с работой в зимнее время года — уронив ее в снег, вы можете быть спокойны — оттаяв, она будет мокрой только снаружи. Еще одно преимущество герметичного корпуса — при перепадах температуры исключается замыкание, ведь внутри нет влаги, и конденсат возникнуть не может, поэтому ее можно использовать и на холодном воздухе, и в теплом помещении, и чередуя условия.Частотный диапазон 136-174 МГц и 400-480 МГц;Количество каналов 16Шаг сетки каналов 12.5kHz/25kHzСтабильность частоты ± 5 ppmСопротивление антенны 50ΩГабариты (без антенны) 99MM \* 48мм \* 29MM10)Аккумулятор Li-Ion 1400mAhВыходная мощность 5 Вт/ 1Вт | **1** | **22000** |
| **5** | **C:\Users\user\Pictures\рации\TDX-A8PS.jpgIP67 Радиостанция носимая TDXone TD-A8ps водонепроницаемая**это шестнадцатиканальная водонепроницаемая рация с диапозоном 400-480. Она оснащена всеми необходимыми функциями, которые могут понадобиться как для общения в городской среде, благодаря системе шумоподавления (121 CTCSS и CDS кодов), так и вне города. Даже в самых суровых условиях рация обеспечит надежную и стабильную связь. Она изготовлена в соответствии со стандартом IP67, поэтому не боится воды. TDXone TD-A8ps - это выбор профессионалов.Частотный диапазон 400-480 МГц;Количество каналов 16Шаг сетки каналов 12.5kHz/25kHzАккумулятор Li-Ion 2000mAhВыходная мощность 5 Вт/ 1Вт |  | **21500** |
| **6** | **C:\Users\user\Desktop\tid v-30.jpgРадиостанция носимая TID V-30**Компактная рация с современным дизайном, хорошими техническими характеристиками и не высокой ценой.Основные параметры радиостанции:Частотный диапазон 400.000 --- 470.000MHZКоличество каналов 16Шаг сетки каналов 12.5kHz/25kHzСтабильность частоты ± 5 ppmСопротивление антенны 50ΩГабариты 115MM \* 57мм \* 35MMАккумулятор Li-Ion 1500mAhВыходная мощность 5 Вт/ 1Вт |  | **15800** |
| **7** | C:\Users\user\Pictures\рации\TDX F-560.jpg**Радиостанция носимая TDXone F-560 (IP65)**это прекрасно сбалансированная модель, которая обладает классом защиты IP65 (защита от попадания пыли и влаги)Частотный диапазон 400.000 --- 480.000MHZКоличество каналов 16Шаг сетки каналов 12.5kHz/25kHzСтабильность частоты ± 5 ppmСопротивление антенны 50ΩГабариты 115MM \* 57мм \* 35MMАккумулятор Li-Ion 1800mAhВыходная мощность 5 Вт/ 1Вт | **1** | **16800** |
| **8** | **C:\Users\user\Pictures\рации\TDX F-558.jpg Радиостанция носимая TDXone F-558 (IP65)**это прекрасно сбалансированная модель, которая обладает классом защиты IP65 (защита от попадания пыли и влаги)Частотный диапазон 400.000 --- 480.000MHZКоличество каналов 16Шаг сетки каналов 12.5kHz/25kHzСтабильность частоты ± 5 ppmСопротивление антенны 50ΩГабариты 115MM \* 57мм \* 35MMАккумулятор Li-Ion 1800mAhВыходная мощность 5 Вт/ 1Вт | **1** | **17500** |
| **9** | **Радиостанция автомобильная Tid TD-M558****Общие**Количество каналов 200Полоса частот 12,5/25 КГцРабочая температура -30°С - +60°СВес 1200 г Рабочее напряжение 13,6 В ±20% Мощность динамика 2 Вт**C:\Users\user\Desktop\1.jpg**Диапазон частот 136-174 МГц 400-490 МГцВыходная мощность 60 Вт 45 ВтРазмеры, ВхШхГ 145 х 190 х 47 мм | **1** | **42000** |
| **10** | **C:\Users\user\Pictures\рации\антена 0 db.jpgАнтенна Renair 3 dB на кронштейне (автомобильная) Англия, долговечные, с хорошим усилением) 146-170 MHz, 380-470 MHz** | **1** | **13500** |
| **11** | **C:\Users\user\Pictures\рации\антена 3 db.jpgАнтенна Renair 0 dB на кронштейне (автомобильная) Англия, долговечные, с хорошим усилением) 146-470MHz** | **1** | **8400** |
| **12** | C:\Users\user\Pictures\рации\super scaner.jpg**Металлодетектор GP 3003 B1** Универсальный ручной металлодетектор, с приемлемой стоимостью и высокой производительностью. Напряжение питания: 9V (тип батареи «Крона») Потребляемая мощность: не более 270mW. Потребляемый ток: не более 50mА. Рабочая температура: от -5°С до 55°С. Масса: 0,4 кг Размеры: 410х85х45 мм. Производство: Тайвань | **1** | **12000** |
| **13** | **Металлодетектор Garret Super Scaner**Отличается повышенной надежностью и длительным сроком службы.Рабочая частота: 93 кГцЗвуковой сигнал: 2 кГцПитание: 9 В «Крона»Время работы: 80 часов**C:\Users\user\Pictures\рации\superscanner garret.jpg**Настройка: АвтоматическаяДиапазон рабочих температур: от -37 до +70 CВлажность: до 95% без прямого конденсатаРазмер: 8,3 х 4,13 х 42 смВес: 500 грамм | **1** | **19500** |
| **14** | C:\Users\user\Pictures\рации\super-wand.jpg**Металлодетектор Garret Super Wand**Корпус изготовлен из ударопрочного материалаЧастота работы - 93 кГц.Частота звукового сигнала - 2 кГц.Питание - батарейки («Крона») 9В.Режим настройки - автоматический.Длительность автономной работы без замены батарей - 80 часов.Рабочие температуры - от -37 до +70 °C.Влажность воздуха при работе - до 95% без прямого конденсата.Габаритные размеры (ШхТхД), см - 8,3 х 3,2 х 48,3.Масса - 450 грамм. | **1** | **29500** |
| **15** | **C:\Users\user\Pictures\рации\CST-Berger-SAL-32.jpgНивелир CST/Berger SAL32 оптический**Внесен в реестр средств измерений РКСпециальная водозащищенная конструкция корпуса прибораСветосильный объективКомпенсатор с магнитным демпферомПентапризма для удобного контроля за круглым уровнемУдобные наводящие винты по обеим сторонам прибораУдобная ручка фокусирующего винта Визир  Горизонтальный лимб для угловых измерений Замок компенсатора на время транспортировки Гарантия 1 год**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**Название характеристики Параметры характеристикиТочность (на 1 км двойного хода) (мм) 1Увеличение 32хДиапазон работы компенсатора ±15Минимальное расстояние визирования (м) 0,3Масса (кг) 1,8 | **1** | **60000** |
| **16** |  **Лазерный дальномер LDM-40** профессиональная лазерная **C:\Users\user\Downloads\картинки сайт\LDM40.jpg**рулетка 0,05-40 мЭтот профессиональный лазерный дальномер обеспечивает высокую точность, позволяет одному человеку произвести замер в труднодоступных местах. Горячие клавиши для сложения, вычитания, функции Пифагора, площади и объема.Характеристики:- Измеряемый диапазон: 0.05 ~ 40M- Расчет площади, объема- Косвенные измерения с использованием функции Пифагора- Сложение / вычитание - Непрерывное измерение -Точность: ± 1,5 мм | **1** | **29000** |
| **17** | **C:\Users\user\Downloads\картинки сайт\bosh40.jpgЛазерная рулетка Bosch DLE 40 Professional**— один из самых маленьких лазерных дальномеров, способный проводить измерения с высокой точностью. Простое и быстрое измерение расстояний до 40 метров (всего лишь нажатием 1-й кнопки). Функции лазерного дальномера BOSCH DLE 40 Professional: измерение длины, измерение неприступных расстояний, режим непрерывных измерений, измерение площади, объема, сложение результатов.Режимы измерений дальномеров лазерных BOSCH DLE 40 Professional: от переднего края, от заднего края. Простое, интуитивно понятное управление прибором и его функциями. Четкий и контрастный дисплей BOSCH DLE 40 Professional с подсветкой позволяет увидеть результаты измерений даже при ярком солнечном свете или в темном помещении. Предусмотрено крепление дальномера Bosch DLE 40 на штативе (резьба 1/4»). Резиновые накладки на корпусе BOSCH DLE 40 Professional предотвращают повреждение прибора при случайных ударах и падениях. |  | **35000** |
| **18** | **C:\Users\user\Pictures\рации\Security-GSM-alarm.jpgGSM сигнализация для дома, дачи, гаража.**GSM сигнализация помогает держать дачу, квартиру, офис под постоянным контролем. Отсутствие проводов, простая установка, передача тревожных сообщений на 6 телефонных номеров. GSM сигнализация — лучшая альтернатива проводным системам с абонентским обслуживанием. Сигнализация GSM, предупредит Вас о вторжении в охраняемое помещение. В течение 30 секунд с момента срабатывания одного из задействованных в системе датчиков, контрольная панель звонит на заранее запрограммированные телефоны. Автоматический дозвон производится по 6-ти телефонным номерам. Использование технологии мобильных GSM телефонов означает, что система идеальна для охраны помещений, квартир, загородных домов, домов на колесах, магазинов или гаражей в практически любых местах с условием покрытия сетью хотя бы одного из мобильных операторов связи. | **1** | **23500** |
| **19** | **Металлоискатели серии Bounty Hunter, GARRETT ACЕ, Fisher LabsC:\Users\user\Pictures\рации\ACE250.jpg, Teknetics**- приборы, предназначенные для обнаружения различных металлических изделий в грунте, стенах зданий и других объектов. Мы предлагаем широкий выбор моделей различного класса от лучших мировых производителей. Каждый грунтовый металлодетектор может быть отнесен к любительскому, полупрофессональному (для опытных пользователей) и профессиональному оборудованию. Соответствие прибора своему классу определяется качеством электроники, возможностями микропроцессора, заложенными алгоритмами обработки сигналов. Естественно, от этого зависит и цена на конкретный грунтовый металлоискатель.Современный селективный металлодетектор не просто позволяет определить наличие в грунте металлического изделия на значительной глубине. Также он способен показать тип металла, размеры предмета и другую информацию. Такой грунтовый металлоискатель предоставляет богатые возможности для поиска кладов, коммуникаций, геологических изысканий, проведения раскопок и т. д. | **1** | **От 25000 и выше** |
| **20** | C:\Users\user\Pictures\рации\GLL3X.JPG**Лазерный уровень (построитель плоскостей) BOSCH**  **Professional GLL 3X** — очень простой в использовании самовыравнивающийся лазерный нивелир с высокой функциональностью и отличным соотношением цены и качества. Теперь вы сможете выполнить почти все виды нивелирования при помощи одного этого инструмента, строящего горизонтальную и две вертикальные плоскости, да еще работающего под углом. **Характеристики**Лазерный диод 635 нмКласс лазерного излучения 2Рабочая температура -10 - +40 °CВремя самонивелирования 6 секундТочность нивелирования ± 0,5 мм/м Рабочий диапазон 15 м Источники питания 4 х ААА 1,5 В Вес 0,5 кг Размер 97х65х120мм |  | **45000** |
| **21** | **C:\Users\user\Pictures\рации\GLL-2-X.jpgЛазерный уровень (построитель плоскостей) BOSCH Professional GLL 2X** Маленький, легкий, всегда в пределах досягаемостиПростота в обращении Для гибкого использования: с многофункциональным креплением для универсальных возможностей крепленияХорошая видимость: макс. 5м Профессиональная точность выравнивания: 0,3 мм / мЛазерный диод 630-670 нм, <1 мВтКласс лазера 2Рабочий диапазон 5 мДиапазон самонивелирования ± 4 °Источник питания 2 х1,5 В L03 (АAA)Резьба штатива 1/4Время работы, макс. 3 чРабочая температура +5 - 40°CВес, ок. 0,25 кгРазмер 65х65х65 ммПроекция 2 строки |  | **39000** |