ООО «ПодъемСнабСибирь»

ГИДРОМАНИПУЛЯТОР «СИНЕГОРЕЦ-110»

**Технические характеристики:**

**Подъемный момент 110 кн**

**Максимальный вылет 7,8 м**

**Ход удлинения стрелы 1,2 м**

**Угол поворота 415 гр.**

**Угол подъема стрелы 75 гр.**

**Расстояние между аутригерами 4,00 м**

**Масса 2100 кг.**

**Максимальная высота подъема 10 м.**

**Максимальная глубина опускания 3,4 м.**

**Грузоподъемность при миним. вылете 3600 кг.**

**Грузоподъемность при максимальном вылете 1400 кг.**

**Расстояние между опорами 4,0 м.**

**Грейфер двухчелюстной площадь охвата 0,46 м2.**

**Грейфер 6-ти лепестковый для металла объем 0,25 м3.**

**Манипулятор выполнен из стали «Hardox»(Швеция), гидрораспредилитель**

**Walvoil (Италия), ротатор «Baltrotors».**

|  |
| --- |
| **Запчасти на все гидроманипуляторы пр-ва России.**  **Тел. обслуживания клиентов 8-(391) -271-24-13**  **Т.М. 8-963-191-24-13**  **почта:** [**Lesoteh-krsk@mail.ru**](mailto:Lesoteh-krsk@mail.ru) **; kf.pss@mail.ru** |

**Красноярск, ул Березина 3-г оф 212**