**Станки «Хайтек инструмент»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МВА35** | **MBA 38/1** | **MBA 38-1700** | **МВА50** | **MBR55** | **MBA100** | **MBR100** | **MBSA100** | **MBSR100** |
| C:\Users\manager1\Desktop\мва 35.jpg | C:\Users\manager1\Desktop\мва 38.jpg | C:\Users\manager1\Desktop\мва 38.jpg |  |  |  |  |  |  |
| **Диаметр сверления (корончатым/спиральным) свёрлами, мм** |
| - /16 | 38/16 | 38/16 | 50/20 | 55/20 | 100/32 | 100/32 | 100/32 | 100/32 |
| **Подача сверла, мм** |
| 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| **Мощность двигателя, Вт** |
| 1300 REBIR | 1300 REBIR | 1700 REBIR | 1100 **EIBENSTOCK (Германия)** | 1100 **EIBENSTOCK (Германия)** | 1700 **EIBENSTOCK (Германия)** | 1800 **EIBENSTOCK (Германия)** | 1700 **EIBENSTOCK (Германия)** | 1800 **EIBENSTOCK (Германия)** |
| **Скорость без нагрузки, об/мин** |
| Одна 650 | Одна 650 | Одна 650 | 1:2502:450 | 1:от 50 до 250 2:от 80 до 450  | 1:1102:1753:2454:385 | 1:от 60 до 1402:от 200 до 470 | 1:1102:1753:2454:385 | 1: от60 до1402:от200до 470 |
| **Стандартный держатель:Weldon 19** |
| **Шпиндель** |
| Конус Морзе №2 | Конус Морзе №2 | Конус Морзе №2 | Конус Морзе №2 | Конус Морзе №2 | Конус Морзе №3 | Конус Морзе №3 | Конус Морзе №3 | Конус Морзе №3 |
| **Масса, кг** |
| 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | 22 | 22 | 27 | 25 |
| **Реверс, нарезание резьбы, плавная регулировка скорости** |
|  |  |  | - | М16 | - | М30 | - | М30 |
| **Поворотное основание, угол/смещение, мм** |
| - | - |  | - | - | - | - | 60/15 | 60/15 |
| **С 25.04.14 Новые Цены, руб.** б/ндс (упаковка - фанерный ящик)  **\*** картонная упаковка |
| **19 900\*** | **27 000** | **27 600** | **52 900** | **56 760** | **76 000** | **78 500** | **82 000** | **88 500** |