|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и техническая характеристика | Тип Марка обозначение | Ед.изм. | Кол. | Примечание |
| 51 | Датчик избыточного давления диапазон измерения от 0…0,7МПа, степень защиты IP66, в/з IExdIICT6X, температура окружающей среды -40 до +70°С | АМ-2000TG-10-S-A-CO2-B-R1-ГН | шт | 5 |  |
| 52 | Датчик избыточного давления диапазон измерения от 0…4,0МПа, степень защиты IP66, в/з IExdIICT6X, температура окружающей среды -40 до +70°С | АМ-2000TG-10-S-A-CO2-B-R1-ГН | шт | 2 |  |
| 53 | Преобразователь тока выходной сигнал 4-20мА | ПТ-05 | шт | 2 |  |
| 54 | Датчик уровня жидкости выходной сигнал 4-20мА, климатическое исполнение -50°С до +80°С, верхний уровень измерения Н=2550мм, нижний уровень измерения L=300мм, длинна чуствительного элемента 3700мм, маркировка в/з 0ExioIICT6X | Сапфир 22 Ду-Вн-2622-02-У2-1,0-42 | шт | 2 |  |
| 55 | Сигнализатор уровня маркировка в/з 0ExiаIICT3X, длинна чуствительного элемента 1450мм, климатическое исполнение -50°С до +80°С | СУ-200МАН=И-1-3-М-И-Т-1,45м М20х1,5 | шт | 2 |  |
| 7 | Газосигнализатор в комплекте: ...блок детекторный: маркировка в/з 1ExdIICT4 степень защиты IP54, климатическре исполнение от -60˚С до +50С˚ ...блок сигнализатора | ГСМ-05 | шт | 4 |  |