
***ООО «СЕВЕРНАЯ ГРАНИТНАЯ КОМПАНИЯ»***

г.Петрозаводск, пр. Лесной, 5, тел. 8-900-457-72-31, 8-952-266-71-64

E-mail: [nordgranit@bk.ru](mailto:nordgranit@bk.ru)

**КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

ООО «Северная гранитная компания» предлагает блоки, слебы, облицовочную плитку брусчатку из габбро-диабаза Другорецкого месторождения, с отгрузкой с площадки в г. Петрозаводск. Отгрузка может производиться как автомобильным, так и железнодорожным транспортом.



**Цены на распил (слябы) из габбро диабаза:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Толщина** | **До 1 м2** | **До 1.25 м2** | **До 1.5 м2** | **До 2 м2** |
| 50 мм | 2950 | 3200 | 3400 | 3600 |
| 60 мм | 3300 | 3500 | 3600 | 3950 |
| 80 мм | 3800 | 3950 | 4400 | 4700 |
| 100 мм | 4400 | 4700 | 5100 | 5450 |
| 120 мм | 4900 | 5250 | 5700 | 6150 |
| 150 мм | 5700 | 5950 | 6600 | 7100 |
| 200 мм | 7250 | 7800 | 8550 | 9250 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Полировка распила, руб./м2** | |
| **1 Сторона** | 900 |
| **2 Стороны** | 1800 |

**Цены на плитку из габбро диабаза:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Толщина** | **Пиленая, руб/м2** | **Полированная, руб/м2** | **Термообработанная, руб/м2** |
| 100 мм | 2300 | 2400 | - |
| 200 мм | 2900 | 3000 | 3200 |
| 300 мм | 3600 | 3700 | 3900 |

**Брусчатка колотая**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Размеры, мм** | **Шт. в 1 м2** | **Цена за 1 м2** |
| **50х50х50** | **280** | **1400** |
| **80х80х50** | **124** | **1700** |
| **80х80х80** | **124** | **1900** |
| **100х100х50** | **82** | **1800** |
| **100х100х100** | **82** | **2400** |

## Физико-механические свойства

## габбро-диабазов

* [Плотность](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C) — 3,07 г/см3
* [Марка по прочности](http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1) при сжатии — 1400 кг/см2
* [Водопоглощение](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5) — 0,1 %
* Морозостойкость — 300 циклов
* [Истираемость](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C) — 0,07 г/см2 И1
* [Радиоактивность](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C) — до 74 беккерелей/кг

Карельский габбро-диабаз обладает идеальным черным цветом, высокими декоративными свойствами, характеризуется низкой степенью истираемости, морозостойкостью, долговечностью, долго сохраняет нанесенный на него рисунок.

**С уважением,**

**Региональный менеджер Кравченко А.П.**