**Станки «Хайтек инструмент»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МВА35** | **MBA 38/1** | **MBA 38-1700** | **МВА50** | | | | **MBR55** | | **MBA100** | | | **MBR100** | | | **MBSA100** | | **MBSR100** | |
| C:\Users\manager1\Desktop\мва 35.jpg | C:\Users\manager1\Desktop\мва 38.jpg | C:\Users\manager1\Desktop\мва 38.jpg | | |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |
| **Диаметр сверления (корончатым/спиральным) свёрлами, мм** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - /16 | 38/16 | 38/16 | | 50/20 | | 55/20 | | | | 100/32 | 100/32 | | 100/32 | | | 100/32 | |
| **Подача сверла, мм** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 140 | 140 | 140 | | 140 | | 140 | | | | 220 | 220 | | 220 | | | 220 | |
| **Мощность двигателя, Вт** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1300 REBIR | 1300 REBIR | 1700 REBIR | | 1100 **EIBENSTOCK (Германия)** | | 1100 **EIBENSTOCK (Германия)** | | | | 1700 **EIBENSTOCK (Германия)** | 1800 **EIBENSTOCK (Германия)** | | 1700 **EIBENSTOCK (Германия)** | | | 1800 **EIBENSTOCK (Германия)** | |
| **Скорость без нагрузки, об/мин** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Одна 650 | Одна 650 | Одна 650 | | 1:250  2:450 | | 1:от 50 до 250  2:от 80 до 450 | | | | 1:110  2:175  3:245  4:385 | 1:от 60 до 140  2:от 200 до 470 | | 1:110  2:175  3:245  4:385 | | | 1: от60 до140  2:от200до 470 | |
| **Стандартный держатель:Weldon 19** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Шпиндель** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Конус Морзе №2 | Конус Морзе №2 | Конус Морзе №2 | | Конус Морзе №2 | | Конус Морзе №2 | | | | Конус Морзе №3 | Конус Морзе №3 | | Конус Морзе №3 | | | Конус Морзе №3 | |
| **Масса, кг** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 14 | 14 | | 14 | | 17 | | | | 22 | 22 | | 27 | | | 25 | |
| **Реверс, нарезание резьбы, плавная регулировка скорости** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | - | | М16 | | | | - | М30 | | - | | | М30 | |
| **Поворотное основание, угол/смещение, мм** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | - |  | | - | | - | | | | - | - | | 60/15 | | | 60/15 | |
| **С 25.04.14 Новые Цены, руб.** б/ндс (упаковка - фанерный ящик)  **\*** картонная упаковка | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **19 900\*** | **27 000** | **27 600** | | | **52 900** | | | **56 760** | **76 000** | | | **78 500** | | **82 000** | | **88 500** | |