|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | ООО "СтройМонтаж", тел.: (495) 500-77-68, e-mail: 5007768@gmail.com | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| Расчет стоимости заказа № 2309 от 26.01.2015 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Заказчик: | | | | | Сальников Руслан, тел.: +7 (962) 954-65-74, e-mail: r.salnikov@okont.ru | | | | | | | | | |
| Объект: | | | | | Тамбовская обл., Мичуринский р-н, с. Круглое, 370 км от МКАД | | | | | | | | | |
| Вид работы: | | | | | Б.Н-09, 6х9 м, профилированный брус 150х150 мм | | | | | | | | | |
| Предположительная дата начала работ: | | | | | | 5 июня | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **N/n** | | | **Наименование** | | | | | **Ед.изм.** | | **Кол-во** | **Стоимость** | | **Сумма** | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Смета** | | | | | | | | | | | | | **764530.00** | |
|  |  | **Строительство деревянной бани Б.Н-09, 6х9 м из профилированного бруса 150х150 мм** | | | | | | | | | | | **764530.00** | |
|  |  | 1 | Б.Н-09, 6х9 м, профилированный брус 150х150 мм (базовая комплектация) | | | | шт. | | 1 | 525000.00 | | 525000.00 | |
|  | 2 | Опорно-столбчатый фундамент - отказ | | | | шт. | | 15 | -500.00 | | -7500.00 | |
|  | 3 | Двойная обвязка из бруса 150х150 мм - 1 этаж, сруб более 6х9 м | | | | шт. | | 1 | 14000.00 | | 14000.00 | |
|  | 4 | Дополнительный венец из бруса 150х150 мм - 1 этаж, сруб более 6х9 м | | | | шт. | | 3 | 14000.00 | | 42000.00 | |
|  | 5 | Дополнительный слой утепления пола 100 мм KNAUF/URSA/ISOVER | | | | м2 | | 51 | 300.00 | | 15300.00 | |
|  | 6 | Дополнительный слой утепления кровли 100 мм KNAUF/URSA/ISOVER | | | | м2 | | 68.3 | 300.00 | | 20490.00 | |
|  | 7 | Дополнительный слой утепления фронтонов 100 мм KNAUF/URSA/ISOVER | | | | м2 | | 20.8 | 300.00 | | 6240.00 | |
|  | 8 | Устройство лестницы двухмаршевой (без окраски) | | | | шт. | | 1 | 6000.00 | | 6000.00 | |
|  | 9 | Увеличение полезной площади строительного сооружения (1 этаж) | | | | м2 | | 3 | 3500.00 | | 10500.00 | |
|  | 10 | Увеличение полезной площади строительного сооружения (2 этажа) | | | | м2 | | 3 | 5600.00 | | 16800.00 | |
|  | 11 | Замена плоских балясин на круглые - лестница, терраса, балкон | | | | м/п | | 13.5 | 400.00 | | 5400.00 | |
|  | 12 | Деревянное окно 1000х1200 мм, с фурнитурой и установкой - отказ | | | | шт. | | 1 | -2000.00 | | -2000.00 | |
|  | 13 | Дополнительное деревянное окно 800х800 мм, с фурнитурой и установкой | | | | шт. | | 1 | 1500.00 | | 1500.00 | |
|  | 14 | Дополнительное деревянное окно 600х600 мм, с фурнитурой и установкой | | | | шт. | | 1 | 1200.00 | | 1200.00 | |
|  | 15 | Дополнительное деревянное окно 300х300 мм, с фурнитурой и установкой | | | | шт. | | 1 | 800.00 | | 800.00 | |
|  | 16 | Дополнительная деревянная филенчатая дверь 800х2000 мм, с фурнитурой и установкой | | | | шт. | | 4 | 3500.00 | | 14000.00 | |
|  | 17 | Дополнительная перегородка каркасно-щитовая 100 мм (отделывается вагонкой с обеих сторон) | | | | м/п | | 7.5 | 2000.00 | | 15000.00 | |
|  | 18 | Шиповка дверных проемов | | | | шт. | | 1 | 2000.00 | | 2000.00 | |
|  | 19 | Шиповка оконных проемов | | | | шт. | | 5 | 1500.00 | | 7500.00 | |
|  | 20 | Бытовка для проживания бригады 2,3х4 м (каркасно-щитовая) | | | | шт. | | 1 | 22000.00 | | 22000.00 | |
|  | 21 | Устройство экрана из термостойкого кирпича (для печи) | | | | шт. | | 1 | 10000.00 | | 10000.00 | |
|  | 22 | Доставка материалов от МКАД (подсчет км. в одну сторону) | | | | км. | | 370 | 90.00 | | 33300.00 | |
|  | 23 | Повторное изменение заказа, комплектации, планировки, сметы,  графика работ | | | | шт. | | 1 | 5000.00 | | 5000.00 | |
| **Итого:** | | | | | | | | | | | | | **764530.00** | |
| Дом/баня строиться по проекту с сайта «СтройМонтаж».  1. Цвет Ондулина - красный.  2. Входная металлическая дверь (Китай) 800х2000 мм, с фурнитурой и установкой – БЕСПЛАТНО, АКЦИЯ!  3. Экран из термостойкого кирпича – БЕСПЛАТНО, АКЦИЯ!  4. С расположением лестницы Заказчик определяется на месте.  5. Об устройстве люка в подпол Заказчик договаривается на месте с бригадой.  6. Фундамент у Заказчика свой.  7. Заказчик самостоятельно обрабатывает огнебиозащитой нижний венец и лаги пола.  8. Заказчик самостоятельно приобретает печь и комплект труб-сендвич, об установке договаривается на месте с бригадой. | | | | | | | | | | | | | | |
| ООО "СтройМонтаж", тел.: (495) 500-77-68, e-mail: 5007768@gmail.com, сайт: block-container.ru | | | | | | | | | | | |  | | 1 |