**ООО «ЖБИ-Днепрострой»**

Тел.: **8(903)892-12-45, 8(910)786-11-34** - Александр.

**Наш ассортимент**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование**  **продукции** | **Вес**  **кг** | **Цена с НДС**  **руб** |  |  | **Наименование**  **продукции** | **Вес**  **кг** | **Цена с НДС**  **руб** |
| **Крышки колец (ПП плита перекрытия)** | | | |  | **Днища колец ( ПН плита низа)** | | | |
| **1** | **ПП 20-1** | **1280** |  |  | **1** | **ПН 20-1** | **1300** |  |
| **2** | **ПП 20-2** | **1450** |  |  | **2** | **ПН 20-2** | **1500** |  |
| **3** | **ПП 15-1** | **600** |  |  | **3** | **ПН 15-1** | **650** |  |
| **4** | **ПП 15-2** | **680** |  |  | **4** | **ПН 15-2** | **700** |  |
| **5** | **ПП 12-1** | **350** |  |  | **5** | **ПН 12-1** | **400** |  |
| **6** | **ПП 12-2** | **450** |  |  | **6** | **ПН 12-2** | **500** |  |
| **7** | **ПП 10-1** | **200** |  |  | **7** | **ПН 10-1** | **250** |  |
| **8** | **ПП 10-2** | **250** |  |  | **8** | **ПН 10-2** | **300** |  |
| **Крышки колец с четвертью (замком)** | | | |  | **Люк полимерный песчаный** | | | |
| **1** | **ПП 20-1ч** | **1280** |  |  | **1** | **Люк полимерный легкий** | |  |
| **2** | **ПП 20-2 ч** | **1450** |  |  | **2** | **Люк полимерный тяжёлый** | |  |
| **3** | **ПП 15-1ч** | **600** |  |  | **Люк чугунный** | | | |
| **4** | **ПП 15-2ч** | **680** |  |  | **1** | **Люк чугунный тяжёлый** | **107** |  |
| **5** | **ПП 12-1ч** | **350** |  |  | **2** | **Люк чугунный легкий** | **70** |  |
| **6** | **ПП 12-2ч** | **450** |  |  | **3** | **Ливнёвка круглая** | **100** |  |
| **7** | **ПП 10-1ч** | **200** |  |  | **4** | **Ливнёвка прямоугольная** | **120** |  |
| **8** | **ПП 10-2ч** | **250** |  |  | **Плита опорная** | | | |
| **Крышки колец с люком** | | | |  | **1** | **УОП-6 с обечайкой** | **860** |  |
| **1** | **ППЛ 20-1** | **1350** |  |  | **2** | **УОП-6 без обечайки** | **800** |  |
| **2** | **ППЛ 15-1** | **730** |  |  | **3** | **ОП-1К** | **820** |  |
| **3** | **ППЛ 15-2** | **800** |  |  | **4** | **ОП-1Д** | **800** |  |
| **4** | **ППЛ 10-1** | **250** |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **ППЛ 10-2** | **300** |  |  |  |  |  |  |
| **Крышки колец с четвертью с люком** | | | |  |  |  |  |  |
| **1** | **ППЛ 20-1ч** | **1350** |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **ППЛ 15-1ч** | **730** |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **ППЛ 10-1ч** | **250** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование**  **продукции** | **Вес**  **кг** | **Цена с НДС**  **руб** |  |  | **Наименование**  **продукции** | **Вес**  **кг** | **Цена с НДС**  **руб** |
| **Кольцо стеновое** | | | |  | **Кольцо с дном** | | | |
| **1** | **КС 20-10** | **1650** |  |  | **1** | **КЦД 20-10** | **2630** |  |
| **2** | **КС 20-9** | **1480** |  |  | **2** | **КЦД 20-9** | **2400** |  |
| **3** | **КС 20-6** | **980** |  |  | **3** | **КЦД 20-6** | **1900** |  |
| **4** | **КС 20-5** | **800** |  |  | **4** | **КЦД 20-5** | **1300** |  |
| **5** | **КС 20-3** | **480** |  |  | **5** | **КЦД 12-10** | **1300** |  |
| **6** | **КС 15-10** | **1130** |  |  | **6** | **КЦД 12-9** | **1200** |  |
| **7** | **КС 15-9** | **1000** |  |  | **7** | **КЦД 12-6** | **780** |  |
| **8** | **КС 15-6** | **660** |  |  | **8** | **КЦД 12-5** | **650** |  |
| **9** | **КС 15-5** | **550** |  |  | **9** | **КЦД 15-10** | **1720** |  |
| **10** | **КС 15-3** | **380** |  |  | **10** | **КЦД 15-9** | **1400** |  |
| **11** | **КС 12-10** | **900** |  |  | **11** | **КЦД 15-6** | **1250** |  |
| **12** | **КС 12-9** | **810** |  |  | **12** | **КЦД 15-5** | **1150** |  |
| **13** | **КС 12-6** | **540** |  |  | **13** | **КЦД 10-10** | **800** |  |
| **14** | **КС 12-5** | **450** |  |  | **14** | **КЦД 10-9** | **760** |  |
| **15** | **КС 12-3** | **270** |  |  | **15** | **КЦД 10-6** | **550** |  |
| **16** | **КС 12-2** | **180** |  |  | **16** | **КЦД 10-5** | **500** |  |
| **17** | **КС 10-10** | **680** |  |  | **17** | **КЦД 8-10** | **600** |  |
| **18** | **КС 10-9** | **600** |  |  | **18** | **КЦД 8-9** | **560** |  |
| **19** | **КС 10-6** | **400** |  |  | **19** | **КЦД 7-10** | **600** |  |
| **20** | **КС 10-5** | **335** |  |  | **20** | **КЦД 7-9** | **570** |  |
| **21** | **КС 10-3** | **200** |  |  | **Кольцо с дном с четвертью (замком)** | | | |
| **22** | **КС 10-2** | **130** |  |  | **1** | **КЦД 20-10ч** | **2630** |  |
| **23** | **КС 8-10** | **470** |  |  | **2** | **КЦД 20-9ч** | **2400** |  |
| **24** | **КС 8-9** | **420** |  |  | **3** | **КЦД 20-6ч** | **1900** |  |
| **25** | **КС 8-6** | **270** |  |  | **4** | **КЦД 20-5ч** | **1300** |  |
| **26** | **КС 8-5** | **260** |  |  | **5** | **КЦД 12-10ч** | **1300** |  |
| **27** | **КС 8-3** | **135** |  |  | **6** | **КЦД 12-9ч** | **1200** |  |
| **28** | **КС 7-10** | **440** |  |  | **7** | **КЦД 12-6ч** | **780** |  |
| **29** | **КС 7-9** | **380** |  |  | **8** | **КЦД 12-5ч** | **650** |  |
| **30** | **КС 7-6** | **250** |  |  | **9** | **КЦД 15-10ч** | **1720** |  |
| **31** | **КС 7-5** | **230** |  |  | **10** | **КЦД 15-9ч** | **1400** |  |
| **32** | **КС 7-3** | **130** |  |  | **11** | **КЦД 15-6ч** | **1250** |  |
| **33** | **КС 7-1,5** | **60** |  |  | **12** | **КЦД 15-5ч** | **1150** |  |
| **34** | **КС 7-1** | **40** |  |  | **13** | **КЦД 10-10ч** | **800** |  |
| **35** | **КО 6** | **50** |  |  | **14** | **КЦД 10-9ч** | **760** |  |
| **Кольцо стеновое с четвертью (замком)** | | | |  | **15** | **КЦД 10-6ч** | **550** |  |
| **1** | **КС 20-10ч** | **1650** |  |  | **16** | **КЦД 10-5ч** | **500** |  |
| **2** | **КС 20-9ч** | **1480** |  |  | **17** | **КЦД 8-10ч** | **600** |  |
| **3** | **КС 20-6ч** | **980** |  |  | **18** | **КЦД 8-9ч** | **560** |  |
| **4** | **КС 20-5ч** | **800** |  |  | **19** | **КЦД 7-10ч** | **600** |  |
| **5** | **КС 20-3ч** | **480** |  |  | **20** | **КЦД 7-9ч** | **570** |  |
| **6** | **КС 15-10ч** | **1130** |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **КС 15-9ч** | **1000** |  |  |  |  |  |  |
| **8** | **КС 15-6ч** | **660** |  |  |  |  |  |  |
| **9** | **КС 15-5ч** | **550** |  |  |  |  |  |  |
| **10** | **КС 15-3ч** | **380** |  |  |  |  |  |  |
| **11** | **КС 12-10ч** | **900** |  |  |  |  |  |  |
| **12** | **КС 12-9ч** | **810** |  |  |  |  |  |  |
| **13** | **КС 12-6ч** | **540** |  |  |  |  |  |  |
| **14** | **КС 12-5ч** | **450** |  |  |  |  |  |  |
| **15** | **КС 12-3ч** | **270** |  |  |  |  |  |  |
| **16** | **КС 12-2ч** | **180** |  |  |  |  |  |  |
| **17** | **КС 10-10ч** | **680** |  |  |  |  |  |  |
| **18** | **КС 10-9ч** | **600** |  |  |  |  |  |  |
| **19** | **КС 10-6ч** | **400** |  |  |  |  |  |  |
| **20** | **КС 10-5ч** | **335** |  |  |  |  |  |  |
| **21** | **КС 10-3ч** | **200** |  |  |  |  |  |  |
| **22** | **КС 10-2ч** | **130** |  |  |  |  |  |  |
| **23** | **КС 8-10ч** | **470** |  |  |  |  |  |  |
| **24** | **КС 8-9ч** | **420** |  |  |  |  |  |  |
| **25** | **КС 8-6ч** | **270** |  |  |  |  |  |  |
| **26** | **КС 8-5ч** | **260** |  |  |  |  |  |  |
| **27** | **КС 8-3ч** | **135** |  |  |  |  |  |  |
| **28** | **КС 7-10ч** | **440** |  |  |  |  |  |  |
| **29** | **КС 7-9ч** | **380** |  |  |  |  |  |  |
| **30** | **КС 7-6ч** | **250** |  |  |  |  |  |  |
| **31** | **КС 7-5ч** | **230** |  |  |  |  |  |  |
| **32** | **КС 7-3ч** | **130** |  |  |  |  |  |  |