**ООО «ТЭК Энерган»**

 **ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРЫ (ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ)**

 \*Основные, резервные или аварийные источники электроэнергии.

 \*Выпускаются с генераторами на напряжение 380 В, 6,3 кВ, 10 кВ.

 \*Мощность от 10 кВт до 3 мВт.

 \*Различное исполнение: открытое на раме, в погодозащитном

 капоте, в шумозащитном кожухе, в контейнере.

 \*Стационарные и на прицепе (шасси).

 \*Любой степени автоматизации. Удаленный мониторинг. АВР.

 Работа параллельно с сетью и (или) между собой.

 \*Российские производители на базе российских и иностранных

 двигателей:

 - **ЯМЗ** (Россия) – мощность от 60 до 315 кВт.

 - **Doosan** (Ю.Корея) – мощность от 60 до 600 кВт.

 - **Iveco** (Италия) – мощность от 24 до 600 кВт.

 - **MTU** (Германия) - мощность от 250 до 2400 кВт.

 - **Volvo** (Швеция) - мощность от 60 до 500 кВт.

 - **Perkins** (Англия) – мощность от 10 до 1800 кВт.

 - **Mitsubishi** (Япония) – мощностью от 8 до 3000 кВт.

 - **Турция и Китай** – мощность до 1600 кВт.

 *Сертификаты. Пуско-наладочные работы.*

 *Гарантия. Шеф-монтаж.*

 *Доставка. Сервис*. Запчасти.

Готовы ответить на Ваши вопросы по E-mail: info@tek-energan.ru, по СКАЙП: tekenergan, по т. 8-800-505-40-92; 8(812)373-90-30; 8(981)130-54-43.