**ООО «ТЭК Энерган»**

**ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРЫ (ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ)**

\*Основные, резервные или аварийные источники электроэнергии.

\*Выпускаются с генераторами на напряжение 380 В, 6,3 кВ, 10 кВ.

\*Мощность от 10 кВт до 3 мВт.

\*Различное исполнение: открытое на раме, в погодозащитном

капоте, в шумозащитном кожухе, в контейнере.

\*Стационарные и на прицепе (шасси).

\*Любой степени автоматизации. Удаленный мониторинг. АВР.

Работа параллельно с сетью и (или) между собой.

\*Российские производители на базе российских и иностранных

двигателей:

- **ЯМЗ** (Россия) – мощность от 60 до 315 кВт.

- **Doosan** (Ю.Корея) – мощность от 60 до 600 кВт.

- **Iveco** (Италия) – мощность от 24 до 600 кВт.

- **MTU** (Германия) - мощность от 250 до 2400 кВт.

- **Volvo** (Швеция) - мощность от 60 до 500 кВт.

- **Perkins** (Англия) – мощность от 10 до 1800 кВт.

- **Mitsubishi** (Япония) – мощностью от 8 до 3000 кВт.

- **Турция и Китай** – мощность до 1600 кВт.

*Сертификаты. Пуско-наладочные работы.*

*Гарантия. Шеф-монтаж.*

*Доставка. Сервис*. Запчасти.

Готовы ответить на Ваши вопросы по E-mail: [info@tek-energan.ru](mailto:info@tek-energan.ru), по СКАЙП: tekenergan, по т. 8-800-505-40-92; 8(812)373-90-30; 8(981)130-54-43.