*Электродвигатель асинхронный ДА 304-85/49-4У1630 кВт, частота вращения 1500 об/мин, КПД 94,1 напряжение 10 кВ- 2 шт*

***Технические характеристики двигателя ДА 304-85/55-4У1***

*Мощность, 630 кВт*

*Синхронная частота вращения, 1500 об/мин Напряжения, 10 кВт*

*КПД, 94,1 %*