**ЗАЯВКА НА СЕНДВИЧ ПАНЕЛИ.**

**Стеновые сендвич-панели с креплением Z-Lock марка ПС-МВ наполнение минеральная вата**

1. ПС-МВ 150.1200 RAL 3020 / RAL 9003 0,5/0,5 кв. м. 274,56

2. ПС-МВ 150.1200 RAL 9016 / RAL 9003 0,5/0,5 кв. м. 429,264

**Кровельные сэндвич-панели с креплением Z-Lock марка ПК-МВ, наполнение минеральная вата**

1. ПК-МВ 200.1000 RAL 7004 / RAL 9003 0,5/0,5 кв. м. 1 120,300

**Фасонные элементы**

1. Фасонный элемент 0,5 RAL 3020 мп 138

2. Фасонный элемент 0,5 RAL 9016 мп 851,9

3. Фасонный элемент 0,5 RAL 3020 развертка более 500мм мп 68

4. Фасонный элемент 0,5 RAL 9016 развертка более 500мм мп 59,4

5. Фасонный элемент 0,5 RAL 9016 (ЭЛ 2) мп 69

**Материалы для монтажа**

1. Саморезы HW 5,5\*6,3 185 шт 670

2. Саморезы HW 5,5\*6,3 285 шт 2700

3. Саморезы для фасонных элементов 4,2\*19 шт 7950

4. Саморезы 4,8\*28 для горбов кровли шт 3750

5. Мин вата для стыков панелей м2 3

6. Лента уплотнительная самоклеящаяся 3\*50 мп 1110

7. Герметик силиконовый прозрачный 310 мл шт 230

8. Лента бутиловая 1,5\*20 уплотнение горбов кровли мп 1140

9. Уплотнитель кровельного профиля верхний, нижний мп 282